Version 4
SHEET 1 1716 916
WIRE -1456 -160 -1648 -160
WIRE -928 -160 -1456 -160
WIRE -1456 -128 -1456 -160
WIRE -1648 -96 -1648 -160
WIRE -1456 -32 -1456 -48
WIRE -1344 -32 -1456 -32
WIRE -1184 -32 -1280 -32
WIRE -1152 -32 -1184 -32
WIRE -928 -32 -928 -160
WIRE -1456 -16 -1456 -32
WIRE -1968 32 -2016 32
WIRE -1760 32 -1888 32
WIRE -1648 32 -1648 -16
WIRE -1648 32 -1696 32
WIRE -1552 32 -1648 32
WIRE -1520 32 -1552 32
WIRE -1152 64 -1152 -32
WIRE -2016 96 -2016 32
WIRE -1648 96 -1648 32
WIRE -1456 96 -1456 80
WIRE -1344 96 -1456 96
WIRE -1456 128 -1456 96
WIRE -1344 144 -1344 96
WIRE -2016 240 -2016 176
WIRE -1648 240 -1648 176
WIRE -1648 240 -2016 240
WIRE -1456 240 -1456 208
WIRE -1456 240 -1648 240
WIRE -1344 240 -1344 208
WIRE -1344 240 -1456 240
WIRE -1152 240 -1152 144
WIRE -1152 240 -1344 240
WIRE -928 240 -928 48
WIRE -928 240 -1152 240
WIRE -1456 256 -1456 240
FLAG -1456 256 0
FLAG -2016 32 Ulaz
IOPIN -2016 32 In
FLAG -1184 -32 Viz
FLAG -1552 32 B
FLAG -1456 -32 C
FLAG -1456 96 E
SYMBOL npn -1520 -16 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC546B
SYMBOL res -1664 80 R0
WINDOW 0 -55 87 Left 2
WINDOW 3 -176 134 Left 2
SYMATTR InstName Rb2
SYMATTR Value {mc(1MEG, tolR)}
SYMBOL res -1664 -112 R0
WINDOW 0 -90 33 Left 2
WINDOW 3 -209 65 Left 2
SYMATTR InstName Rb1
SYMATTR Value {mc(2.2MEG, tolR)}
SYMBOL res -1472 112 R0
WINDOW 0 -37 54 Left 2
WINDOW 3 -145 103 Left 2
SYMATTR InstName Re
SYMATTR Value {mc(220, tolR)}
SYMBOL res -1472 -144 R0
WINDOW 0 -32 9 Left 2
WINDOW 3 34 20 Left 2
SYMATTR InstName Rc
SYMATTR Value {mc(4.7k, tolR)}
SYMATTR SpiceLine tol=10
SYMBOL voltage -928 -48 R0
SYMATTR InstName VCC
SYMATTR Value 10V
SYMBOL voltage -2016 80 R0
WINDOW 123 -133 35 Left 2
WINDOW 39 24 124 Left 2
WINDOW 3 -232 104 Left 2
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR Value SINE(0 10mV 10kHz)
SYMATTR InstName Vg
SYMBOL cap -1360 144 R0
WINDOW 3 20 80 Left 2
SYMATTR Value {mc(10uF, tolC)}
SYMATTR InstName Ces
SYMBOL cap -1696 16 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 40 40 VTop 2
SYMATTR InstName Cgs
SYMATTR Value {mc(1uF, tolC)}
SYMBOL cap -1280 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName Cs
SYMATTR Value {mc(1uF, tolC)}
SYMBOL res -1168 48 R0
WINDOW 3 22 117 Left 2
SYMATTR Value {mc(10k, tolR)}
SYMATTR InstName Rp
SYMBOL res -1872 16 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName Rg
SYMATTR Value {mc(47, tolR)}
TEXT -1872 -208 Left 2 ;Primer MC analize pojačavača sa zajedničkim emitorom
TEXT -1728 304 Left 2 !.step param RC 1 100 1
TEXT -1640 344 Left 2 !.param tolR=0.1
TEXT -1640 392 Left 2 !.param tolC=0.2
TEXT -1440 344 Left 2 ;tolerancija za otpornik 10%
TEXT -1440 392 Left 2 ;tolerancija za kondenzator 20%
TEXT -1024 304 Left 2 !;op
TEXT -1024 336 Left 2 !;ac oct 10 100 100MEG
TEXT -1016 376 Left 2 !.tran 1ms
