Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 128 64 -64 64
WIRE 272 64 256 64
WIRE 288 64 272 64
WIRE 368 64 352 64
WIRE 432 64 368 64
WIRE 496 64 432 64
WIRE -64 112 -64 64
WIRE 128 112 128 64
WIRE 256 112 256 64
WIRE 496 128 496 64
WIRE 256 208 256 192
WIRE 336 208 256 208
WIRE 256 224 256 208
WIRE 336 256 336 208
WIRE -64 272 -64 192
WIRE 32 272 -64 272
WIRE 128 272 128 192
WIRE 128 272 32 272
WIRE 496 288 496 208
WIRE 32 304 32 272
WIRE 256 352 256 304
WIRE 288 352 256 352
WIRE 432 352 432 64
WIRE 432 352 352 352
FLAG 496 288 0
FLAG 32 304 0
FLAG 368 64 OUT
FLAG 272 64 1
FLAG 336 256 0
SYMBOL ind2 112 96 R0
SYMATTR InstName Lp
SYMATTR Value 10m
SYMBOL ind2 240 96 R0
SYMATTR InstName Ls1
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL voltage -64 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 -171 91 Left 2
WINDOW 0 43 57 Left 2
WINDOW 3 -194 50 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=0.001
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 310 50)
SYMBOL res 480 112 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode 288 80 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 -9 35 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL ind2 240 208 R0
SYMATTR InstName Ls2
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL diode 288 368 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4001
TEXT 104 24 Left 2 !k Lp Ls1 Ls2 1
TEXT 80 -56 Left 2 !.lib "I:\\Uvod u elektroniku\\Uvod u elekroniku\\1N4001.LIB"
TEXT 88 -88 Left 2 !.tran 0 1050m 1
