Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 128 64 -64 64
WIRE 336 64 256 64
WIRE 448 64 400 64
WIRE 464 64 448 64
WIRE -64 112 -64 64
WIRE 128 112 128 64
WIRE 256 112 256 64
WIRE 464 128 464 64
WIRE -64 272 -64 192
WIRE 32 272 -64 272
WIRE 128 272 128 192
WIRE 128 272 32 272
WIRE 256 288 256 192
WIRE 464 288 464 208
WIRE 32 304 32 272
FLAG 256 288 0
FLAG 464 288 0
FLAG 32 304 0
FLAG 448 64 OUT
SYMBOL ind2 112 96 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 10m
SYMBOL ind2 240 96 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL voltage -64 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 124 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=0.001
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 310 50)
SYMBOL res 448 112 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode 336 80 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 -9 35 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4001
TEXT 136 32 Left 2 !k L1 L2 1
TEXT 88 -32 Left 2 !.lib "I:\\Uvod u elektroniku\\Uvod u elekroniku\\1N4001.LIB"
TEXT 88 -72 Left 2 !.tran 50m
