Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE -192 -176 -368 -176
WIRE 80 -176 -112 -176
WIRE -368 -96 -368 -176
WIRE 80 -80 80 -176
WIRE -368 80 -368 -16
WIRE -112 80 -368 80
WIRE 80 80 80 -16
WIRE 80 80 -112 80
WIRE -112 96 -112 80
FLAG -368 -176 in
FLAG 80 -176 out
FLAG -112 96 0
SYMBOL res -96 -192 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R
SYMATTR Value {mc(1k, 0.1)}
SYMBOL cap 64 -80 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value {mc(1µF, 0.2)}
SYMBOL voltage -368 -112 R0
WINDOW 123 18 109 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 43 55 Left 2
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value ""
TEXT -384 -272 Left 2 ;Primer analize Monte Carlo analize
TEXT -64 136 Left 2 !.ac oct 10 10 100kHz
TEXT -352 136 Left 2 !.step param rc 1 100 1
