Version 4
SHEET 1 1352 680
WIRE 272 -112 144 -112
WIRE 432 -112 272 -112
WIRE 576 -112 432 -112
WIRE 144 -64 144 -112
WIRE 272 -16 272 -112
WIRE 304 -16 272 -16
WIRE 272 0 272 -16
WIRE 144 48 144 16
WIRE 224 48 144 48
WIRE 304 48 304 -16
WIRE 304 48 272 48
WIRE 576 112 576 -112
WIRE 16 160 16 80
WIRE 16 160 -16 160
WIRE 80 160 80 80
WIRE 144 160 144 48
WIRE 144 160 80 160
WIRE 176 160 144 160
WIRE 272 160 272 96
WIRE 272 160 256 160
WIRE 304 160 272 160
WIRE 336 160 304 160
WIRE 448 160 400 160
WIRE 496 160 448 160
WIRE 512 160 496 160
WIRE 512 208 512 160
WIRE 272 224 272 160
WIRE 448 224 448 160
WIRE -16 240 -16 160
WIRE 144 272 144 160
WIRE 224 272 144 272
WIRE 320 272 272 272
WIRE 144 288 144 272
WIRE 272 336 272 320
WIRE 320 336 320 272
WIRE 320 336 272 336
WIRE -16 416 -16 320
WIRE 144 416 144 368
WIRE 144 416 -16 416
WIRE 272 416 272 336
WIRE 272 416 144 416
WIRE 448 416 448 288
WIRE 448 416 272 416
WIRE 512 416 512 288
WIRE 512 416 448 416
WIRE 576 416 576 192
WIRE 576 416 512 416
WIRE 272 448 272 416
FLAG 272 448 0
FLAG 304 160 d
FLAG 144 160 g
FLAG -16 160 ul
FLAG 496 160 iz
FLAG 432 -112 dd
SYMBOL nmos_035 224 224 R0
WINDOW 0 66 25 Left 2
WINDOW 123 71 62 Left 2
WINDOW 39 76 88 Left 2
SYMATTR InstName M1
SYMBOL pmos_035 224 0 R0
WINDOW 0 65 25 Left 2
WINDOW 123 66 64 Left 2
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value2 L=0.35u W=3.2u
SYMATTR SpiceLine ""
SYMBOL voltage -16 224 R0
WINDOW 123 -108 105 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
WINDOW 3 -233 -3 Left 2
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 10mV 10kHz)
SYMBOL voltage 576 96 R0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 3.3V
SYMBOL res 128 -80 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL res 128 272 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL res 272 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1Meg
SYMBOL res 496 192 R0
SYMATTR InstName Rp
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap 432 224 R0
SYMATTR InstName Cp
SYMATTR Value 10pF
SYMBOL cap 400 144 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 10µF
SYMBOL cap 80 144 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 0.1µF
TEXT -248 -248 Left 2 !;.step param Wp 1u 6u 0.05u
TEXT -248 -176 Left 2 !;dc V1 0 3.3 0.01
TEXT 224 -272 Left 2 !.include cmos_035.lib
TEXT -248 -208 Left 2 !;tf V(d) V1
TEXT -248 -128 Left 2 !;ac oct 10 1 100MEG
TEXT -248 -32 Left 2 !.tran 1ms
TEXT -248 -280 Left 2 !;op
TEXT -248 8 Left 2 !;.step param Wp list 1.5u 3.2u 6u
TEXT -248 -80 Left 2 !;noise V(d) V1 oct 10 20 1MEG
