Version 4
SHEET 1 952 680
WIRE -16 48 -32 48
WIRE 128 48 -16 48
WIRE 240 48 208 48
WIRE 256 48 240 48
WIRE 496 48 480 48
WIRE 640 48 496 48
WIRE 752 48 720 48
WIRE 768 48 752 48
WIRE 880 48 768 48
WIRE -32 80 -32 48
WIRE 768 128 768 48
WIRE 256 144 256 48
WIRE 880 144 880 48
WIRE -32 176 -32 160
WIRE 480 176 480 48
WIRE -32 304 -32 256
WIRE 256 304 256 208
WIRE 480 304 480 256
WIRE 768 304 768 208
WIRE 880 304 880 208
FLAG -32 304 0
FLAG 256 304 0
FLAG 240 48 out
FLAG -16 48 in
FLAG 480 304 0
FLAG 768 304 0
FLAG 752 48 out2
FLAG 496 48 in2
FLAG 880 304 0
SYMBOL voltage -32 160 R0
WINDOW 0 38 56 Left 2
WINDOW 3 40 83 Left 2
WINDOW 123 40 111 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 100m 1k)
SYMATTR Value2 AC 100m 0
SYMBOL Misc\\battery -32 64 R0
WINDOW 0 43 35 Left 2
WINDOW 3 46 65 Left 2
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 0.8
SYMBOL res 224 32 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100
SYMBOL diode 240 144 R0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL voltage 480 160 R0
WINDOW 0 38 56 Left 2
WINDOW 3 40 83 Left 2
WINDOW 123 40 111 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value SINE(0 100m 1k)
SYMATTR Value2 AC 100m 0
SYMBOL res 736 32 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 752 112 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 21.1
SYMBOL cap 864 144 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 66.1p
TEXT -56 -72 Left 2 !.lib C:\\Users\\srdjan\\Desktop\\priv\\1N4001.LIB
TEXT 280 -16 Left 2 !.ac dec 100 10 100meg
