Version 4
SHEET 1 1024 680
WIRE -960 -32 -1024 -32
WIRE -816 -32 -896 -32
WIRE -672 -32 -816 -32
WIRE -336 -32 -400 -32
WIRE -192 -32 -272 -32
WIRE 0 -32 -192 -32
WIRE -1024 16 -1024 -32
WIRE -816 16 -816 -32
WIRE -672 16 -672 -32
WIRE -400 16 -400 -32
WIRE -192 16 -192 -32
WIRE 0 16 0 -32
WIRE -816 144 -816 80
WIRE -672 144 -672 96
WIRE -192 144 -192 80
WIRE 0 144 0 96
WIRE -1024 160 -1024 96
WIRE -400 160 -400 96
FLAG -1024 160 0
FLAG -816 144 0
FLAG -672 144 0
FLAG -400 160 0
FLAG -192 144 0
FLAG 0 144 0
SYMBOL voltage -1024 0 R0
WINDOW 3 -166 41 Left 2
WINDOW 123 -148 70 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value SINE(0 5 1k)
SYMATTR Value2 AC 5 0
SYMATTR InstName V3
SYMBOL cap -896 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL diode -832 16 R0
WINDOW 3 36 32 Left 2
SYMATTR Value 1N4001
SYMATTR InstName D1
SYMBOL res -688 0 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL voltage -400 0 R0
WINDOW 3 -161 77 Left 2
WINDOW 123 -140 43 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value SINE(0 5 1k)
SYMATTR Value2 AC 5 0
SYMATTR InstName V4
SYMBOL cap -272 -48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 10µ
SYMBOL res -16 0 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL diode -176 80 R180
WINDOW 0 -43 50 Left 2
WINDOW 3 -91 26 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4001
TEXT -616 -136 Left 2 !.tran 0 10m 5m
TEXT -608 -176 Left 2 !.lib 1N4001.LIB
TEXT -296 -144 Left 2 ;R C >> T
