Version 4
SHEET 1 1104 680
WIRE 672 -144 272 -144
WIRE 560 -64 528 -64
WIRE 672 -64 672 -144
WIRE 672 -64 624 -64
WIRE 704 -64 672 -64
WIRE 800 -64 768 -64
WIRE 176 -48 32 -48
WIRE 528 0 528 -64
WIRE 528 0 448 0
WIRE 800 0 800 -64
WIRE 912 0 800 0
WIRE 1024 0 912 0
WIRE 32 16 32 -48
WIRE 176 16 176 -48
WIRE 272 16 272 -144
WIRE 912 48 912 0
WIRE 1024 64 1024 0
WIRE 448 80 448 0
WIRE 528 80 528 0
WIRE 560 80 528 80
WIRE 672 80 624 80
WIRE 704 80 672 80
WIRE 800 80 800 0
WIRE 800 80 768 80
WIRE 32 128 32 96
WIRE 176 128 176 96
WIRE 176 128 32 128
WIRE 32 160 32 128
WIRE 272 176 272 96
WIRE 672 176 672 80
WIRE 672 176 272 176
WIRE 912 176 912 128
WIRE 1024 176 1024 128
FLAG 32 160 0
FLAG 912 176 0
FLAG 448 80 0
FLAG 1024 176 0
SYMBOL voltage 32 0 R0
WINDOW 3 -185 5 Left 2
WINDOW 123 -182 36 Left 2
WINDOW 39 -182 64 Left 2
SYMATTR Value SINE(0 311 50)
SYMATTR SpiceLine Rser=1m
SYMATTR InstName V1
SYMBOL diode 704 -48 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMBOL diode 704 96 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D2
SYMBOL diode 560 -48 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D3
SYMBOL diode 560 96 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D4
SYMBOL res 896 32 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL ind2 160 0 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 10m
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 256 0 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 10µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 1008 64 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1µ
TEXT 272 -232 Left 2 !k L1 L2 1
TEXT 256 -192 Left 2 !.tran 0 50m 0
