Version 4
SHEET 1 1024 680
WIRE -1920 160 -1984 160
WIRE -1776 160 -1840 160
WIRE -1328 160 -1392 160
WIRE -1184 160 -1248 160
WIRE -752 160 -816 160
WIRE -608 160 -672 160
WIRE -400 160 -608 160
WIRE -1184 192 -1184 160
WIRE -400 192 -400 160
WIRE -1984 208 -1984 160
WIRE -1776 208 -1776 160
WIRE -1392 208 -1392 160
WIRE -816 208 -816 160
WIRE -608 208 -608 160
WIRE -1776 288 -1776 272
WIRE -1184 288 -1184 256
WIRE -608 288 -608 272
WIRE -400 288 -400 256
WIRE -1984 400 -1984 288
WIRE -1776 400 -1776 368
WIRE -1392 400 -1392 288
WIRE -1184 400 -1184 368
WIRE -816 400 -816 288
WIRE -608 400 -608 368
WIRE -400 400 -400 368
FLAG -1984 400 0
FLAG -1776 400 0
FLAG -1392 400 0
FLAG -1184 400 0
FLAG -816 400 0
FLAG -608 400 0
FLAG -400 400 0
SYMBOL diode -1792 208 R0
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL res -1824 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage -1984 192 R0
WINDOW 123 -135 86 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -62 16 Left 2
WINDOW 3 -168 53 Left 2
SYMATTR Value2 AC 5 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 5 1k)
SYMBOL res -1232 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage -1392 192 R0
WINDOW 123 -111 90 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -84 22 Left 2
WINDOW 3 -163 57 Left 2
SYMATTR Value2 AC 5 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value SINE(0 5 1k)
SYMBOL diode -624 208 R0
WINDOW 0 43 7 Left 2
WINDOW 3 37 27 Left 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL res -656 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage -816 192 R0
WINDOW 123 -135 71 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 -86 13 Left 2
WINDOW 3 -166 41 Left 2
SYMATTR Value2 AC 5 0
SYMATTR InstName V5
SYMATTR Value SINE(0 5 1k)
SYMBOL diode -384 256 R180
WINDOW 0 -36 51 Left 2
WINDOW 3 -86 25 Left 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL diode -1168 256 R180
WINDOW 0 -45 34 Left 2
WINDOW 3 -92 10 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4001
SYMBOL Misc\\battery -1776 272 R0
WINDOW 0 39 50 Left 2
WINDOW 3 42 74 Left 2
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 2
SYMBOL Misc\\battery -608 272 R0
WINDOW 0 47 45 Left 2
WINDOW 3 49 71 Left 2
SYMATTR InstName V6
SYMATTR Value 2
SYMBOL Misc\\battery -400 384 R180
WINDOW 0 -77 73 Left 2
WINDOW 3 -55 42 Left 2
SYMATTR InstName V7
SYMATTR Value 2
SYMBOL Misc\\battery -1184 384 R180
WINDOW 0 -68 62 Left 2
WINDOW 3 -57 34 Left 2
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 2
TEXT -1200 48 Left 2 !.tran 0 10m 5m
TEXT -1200 -8 Left 2 !.lib 1N4001.LIB
